**Требования к макетам для печати на дисках:**

Отнеситесь к подготовке макета внимательно. Правильно подготовленный макет - гарантия вовремя сделанного тиража и отсутствия дополнительных расходов на оплату по доработке макета.

**При размещении заказа** повторите все Ваши требования (тираж, сроки, детали заказа,…) и пожелания. Помните о том, что все предварительные договоренности по телефону носят условный характер и нигде не фиксируются.

 Если от Вас приходит курьер, приложите к материалам Ваши контакты (очень часто курьеры не могут назвать причину визита (откуда и зачем прибыли)).

 **Для печати на CD/DVD дисках:**

**Мастер-диск и макет** для печати **на одном диске** в работу **не принимаются.**

 **Макеты принимаем** в форматах:

Adobe photoshop (\*.tiff, \*.psd, \*.pdf, \*.jpeg),

Corel Draw (\*.cdr),

Adobe Illustrator (\*.ai, \*.eps),…

**КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ** в Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Nero CoverDesigner, и т.п.

Также НЕ осуществляется правка мастер-дисков (переименование, удаление, перемещение файлов и папок,…)

Весь текст необходимо преобразовать в кривые (в Adobe Illustrator и Corel Draw).

Все растровые объекты должны быть внедрены в верстку, а не прилинкованные к ней в виде внешних файлов.

Рекомендуемое разрешение для растровых изображений не менее 300 dpi (но и не больше 600 dpi).

В макете для нанесения на диск не вырезайте в изображении круги и не рисуйте окружности, обозначающие границу печатного поля.

**Печатное поле** стандартного CD/DVD **диска** ограничено окружностями с диаметром **21 мм** (внутренний) и **118 мм** (внешний).

 Струйная печать при тиражировании дисков не является методом промышленной печати (она используется на малых тиражах и выполняется в кратчайшие сроки).

 Наличие частых малозаметных горизонтальных полос при струйной печати не является браком.

Файлы шаблонов изображения для дисков CD, DVD, miniCD и вкладышей для CD slim, DVD box,… вы можете скачать у нас на сайте.

Если кроме дисков вы заказываете вкладыши в коробки, то рекомендуем вам также ознакомится с требованиями к макетам для печати у нас на сайте.

**Полиграфия для диска** (вкладыши)

для CD Slim – 121x121 мм

для CD jewel-box – 121x121 мм (передний) и 151х118 мм (задний)

для DVD box – 275х185 мм

для DVD jewel-box стекло –

для miniCD –

Изображения без припуска на обрез в печать не принимаются.

За пределами печатного поля расположите метки для резки и оставте припуск на обрез не менее 2 мм, все значимые элементы должны быть расположены в 2 мм от края печатного поля.

Если точное попадание в цвет очень важно для Вас, заказывайте цветопробу.

 Также возможно изготовление конвертов.